附件：

**红外听力设备配套耳机参数和原厂耳机品牌型号**

一、保定校区和秦皇岛校区

红外线听力播放系统配套耳机参数：**红外信道参数：3.8±0.5MHz。 配套原厂耳机为爱德信 EDUSUN牌IF-218TS** 型红外数显耳机。

二、渤海校区

红外线听力播放系统配套耳机参数为：**红外信道参数：3.8±**

**0.5MHz（带音频跟踪功能），配套原厂耳机为爱德信EDUSUN牌**

**IF-238TS 三代耳机。**